{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31}
["Time (s)","Solvent Concentration (wt %)","Ln(wt%)",null,"Equation","Difference"]
[0,55.5,{"$f":"LN(B2)","v":{"v":4.0163830207523885,"d":"4.02"}},null,{"$f":"55.424*(EXP(-0.18*A2))","v":55.424},{"$f":"(B2-E2)","v":0.07600000000000051}]
[2,38.7,{"$f":"LN(B3)","v":{"v":3.655839600035736,"d":"3.66"}},null,38.66801269616082,0.03198730383918047]
[4,27,{"v":3.295836866004329,"d":"3.30"},null,26.97775703432547,0.022242965674529103]
[6,18.8,{"v":2.9338568698359038,"d":"2.93"},null,18.821742413345106,-0.021742413345105405]
[8,13.1,{"v":2.5726122302071057,"d":"2.57"},null,13.131484097197916,-0.03148409719791623]
[10,9.1,{"v":2.2082744135228043,"d":"2.21"},null,9.161525580793214,-0.06152558079321402]
[12,6.4,{"v":1.8562979903656263,"d":"1.86"},null,6.391779508413577,0.008220491586423684]
[14,4.4,{"v":1.4816045409242156,"d":"1.48"},null,4.459393244486086,-0.05939324448608563]
[16,3.1,{"v":1.1314021114911006,"d":"1.13"},null,3.1112130953190276,-0.011213095319027477]
[18,2.2,{"v":0.7884573603642703,"d":"0.79"},null,2.17061972196626,0.029380278033740215]
[20,1.5,{"v":0.4054651081081644,"d":"0.41"},null,1.5143899929187434,-0.014389992918743433]
{"$rows_empty":15}
[{"$nulls":9},"Energy Consumer","Consumption %"]
[{"$nulls":9},"Lights",{"v":0.29,"d":"29%"}]
[{"$nulls":9},"Appliances",{"v":0.34,"d":"34%"}]
[{"$nulls":9},"HVAC",{"v":0.37,"d":"37%"}]